Author: User
Last saved by: Нестеров Сергей Сергеевич

проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________2016 г. № ______

оБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, при которых для строительства, реконструкции линейных объектов не требуется подготовка документации по планировке территории

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, 
ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27 , ст. 4301, 4302, 4303, 4305, 4306) Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1.	Утвердить прилагаемый перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции линейных объектов не требуется подготовка документации по планировке территории.
2.	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации							               Д. Медведев

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «__» ________ 2016 г. № ____

ПЕРЕЧень СЛУЧАЕВ, при которых для строительства, реконструкции линейных объектов не требуется подготовка документации по планировке территории

1. Линейные объекты, обеспечивающие технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в случае если для подключения строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) сетей инженерно-технического обеспечения в целях удовлетворения потребности таких объектов капитального строительства.
2. Вспомогательные объекты в случае если их строительство осуществляется в полосе отвода (в установленной охранной зоне при отсутствии полосы отвода) существующего основного объекта и, если создание вспомогательного объекта не увеличивает охранную, санитарно-защитную и прочие зоны с особыми условиями использования, установленные в связи с размещением существующего объекта, а также, если документация по планировке территории не утверждалась ранее для размещения основного объекта.
3. Реконструкция конструктивных элементов линейного объекта капитального строительства, в случае если такая реконструкция осуществляется в полосе отвода (в установленной охранной зоне при отсутствии полосы отвода) линейного объекта и если после такой реконструкции не происходит увеличение охранной, санитарно-защитной и прочих подобных зон с особыми условиями использования, установленные в связи с размещением существующего объекта капитального строительства, а также если документация по планировке территории не утверждалась ранее для размещения данного объекта капитального строительства.
4. Строительство, реконструкция конструктивных элементов линейного объекта капитального строительства железнодорожного транспорта, в случае если такое строительство, реконструкция осуществляется в полосе отвода линейного объекта и, если после такого строительства, реконструкции не происходит увеличение охранной, санитарно-защитной и прочих подобных зон с особыми условиями использования, установленные в связи с размещением существующего объекта капитального строительства, и если строящийся, реконструируемый конструктивный элемент линейного объекта, размещается в границах полосы отвода существующего линейного объекта, а также, если документация по планировке территории не утверждалась ранее для размещения данного объекта капитального строительства.